Phụ lục C
Hệ số trao đổi nhiệt bề mặt của vỏ công trình

	Tên hệ số
	Hướng dòng nhiệt

	
	Nằm ngang 
(đối với tường)
	Đi lên 
(đối với mái)
	Đi xuống 
(đối với mái)

	Hệ số trao đổi nhiệt bề mặt ngoài hN, W/(m2 ‧ K)
	25
	25
	25

	Hệ số trao đổi nhiệt bề mặt trong hT, W/(m2 ‧ K)
	7,692
	10
	5,882

	CHÚ THÍCH: Xem TCVN 13101:2020 (ISO 6946:2017).
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