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Thông số sử dụng để tính toán mức giá tối đa của khung giá phát điện áp
dụng cho loại hình hệ thống pin lưu trữ năng lượng năm 2026
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2987/QĐ-BCT
ngày 11 tháng 11 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
	STT
	Thông số sử dụng
	Giá trị

	1
	Số giờ xả trong một chu kỳ của hệ thống pin lưu trữ năng lượng
	2 giờ

	2
	Số chu kỳ sạc - xả tối thiểu trong toàn bộ đời sống kinh tế của hệ thống pin lưu trữ năng lượng
	8.000 chu kỳ

	3
	Tỷ lệ suy hao dung lượng của hệ thống pin lưu trữ năng lượng được tính bình quân theo năm cho toàn bộ đời sống kinh tế (%/năm)
	2%

	4
	Hiệu suất chu kỳ sạc - xả (%) của hệ thống pin lưu trữ năng lượng
	85%

	5
	Đời sống kinh tế của hệ thống pin lưu trữ năng lượng
	15 năm

	6
	Đơn giá bán lẻ điện giờ thấp điểm áp dụng cho các ngành sản xuất
	1.146 đồng/kWh



